Kanadai Vöröscédrus

Shake & Zsindely

Kivitelezés

Leírásaink mindenben megegyeznek az Amerikai Egyesült Államok-béli
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Cédrustető  „Shake”-ek  

Certi-Label® Cedar Shakes
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Certi-Split® Hand-Split Shakes 

A „shake” egyik fele hasított eljárással készül, a hátoldala pedig fűrészelt. A cédrus farönköket először kívánt hosszúságúra felfűrészelik, majd hasítógéppel, párhuzamos szeleteket hasogatnak. A szeleteket az élén, de átlósan elfűrészelik.  Így, egy szeletből két ék alakú darabot nyernek. Rögzítéskor a hasított felület néz felfelé. Kapható, a „Premium Grade” 100%-ig ághely-mentes, ill. a „Number-1 Grade”, melynél kötegenként, 20% ághelyes lapok előfordulhatnak. 
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Certi-Sawn® Tapersawn Shakes

Ez a „shake” mindkét oldalon fűrészelt. A legáltalánosabban használt a „Premium” és a „Number-1 Grade”.  A „Premium Grade” 100%-ig ághely-mentes, 100%-ig hibátlan és 100%-ig színfából készült. A „Number-1 Grade”–nél, kötegenként, 20% ághelyes lapok előfordulási lehetősége megengedett. Elérhető a „Number 2 és 3 Grades” is.
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Certi-Split® Tapersplit Shakes

Kézzel gyártott termék. Nagyon éles acél penge és fakalapács használatával készül. Teljesen természetes elvékonyodó zsindelyforma kialakulását elejétől a végéig kézi munka eredményezi. Fajtája, csak a „Premium Grade”
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Certi-Split® Straight-Split Shakes

Géppel, vagy ugyanazzal a kézi eljárással is készülhet, mint a „Tapersplit”. Ez a típus viszont, mindkét oldalon hasítással készül. Nem ék alakú, vagyis teljes hosszban azonos vastagságú.
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Cédrustető  zsindelyek
Certigrade® Cedar Shingles
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Number 1  Blue Label®

A „Premium” besorolást ennél a zsindelynél

Nemcsak tetőre, hanem oldalfalra is használhatjuk. Ez a legkiválóbb besorolású zsindely, amely100%-ig hibátlan, 100%-ig ághely-mentes, és 100%-ig színfából készült.

Gyártása (16" , 18" , 24") vagyis 41, 46, és 61cm-es hosszúságokban történik. 

[image: image8.png]Number 2 Red Label




Number 2  Red Label

Számos felhasználási területre alkalmazható.

Ághely és kisebb hibák megengedettek ennél a besorolásnál. Hibátlan felület a teljes hosszból: 41-es hosszúságnál 25cm, 

46-nál 28cm és a 61-nél 41cm. 
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Number 3  Black Label

Előnyös felhasználási területe, másodlagos épületek befedése. Hibátlan felület a teljes hosszból: nem kevesebb, mint 15cm 41-es hossznál, 25cm 46-os esetében, és 25cm  61cm-es hosszúságnál. 
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Number 4  Undercoursing

Felhasználható, kizárólag duplasoros oldalfalnál, alsó sornak. Semmi esetre sem tetőanyag, még indulósornak sem használható fel tetőre. 
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1. abra: Térkozos deszkazat



Cédrustető  Bevezetés 

„Új tető” konstrukciós leírás:

Leírásaink különféle irányadó forrásból származnak és számos szerkezeti eljárást, technológiát mutatnak be, melyek folyamatosan fejlődnek a Kanadai, és az Egyesült Államok-béli „Shake” és zsindely specialisták jóvoltából. A forma, az alkalmazási módszer és az eljárás folyamatosan követi a napi építkezési szokásokat. Ettől eltérő, különböző eljárásokat is alkalmazhatunk, de minden esetben figyelembe kell venni, az adott ország építésügyi hatóságának rendelkezéseit. Ez a leírás nem tartalmazza ezeket a törvénycikkelyeket.

Cedar Shake & Shingles Bureau története:

1915. június 9.-én gyűlést tartott a „Nyugati Parti Fafeldolgozók Egyesülete”. Itt megállapodtak abban, hogy elfogadják az ágazat javaslatát, miszerint egyesüljenek azok a kis cégek, akik cédrus fazsindely gyártásával foglalkoznak. Ez életbemaradást biztosított a kisebb üzemeknek még a Második Világháború lehangoló gazdasági időszaka alatt is. A háború befejeztével folytatódhatott a minőségi termelés. 1963-ban a szervezet egybeolvadt a „Handsplit Shake Bureau” és a „Red Cedar Shingle & Handsplit Shake Bureau” nevű cégekkel. A termelési irányzat folytatódott és kiszélesedett, amikor is 1988-ban a tagok összetétele kicserélődött és elnyerte mai nevét, a „Cedar Shake & Shingle Bureau”-t. 1980 óta a gyártott termékeket szigorú minőségi ellenőrzésnek vetik alá. A cég termékeit rendkívül jó hírnév övezi, mivel felügyelnek a kiváló minőségű termék piacra kerüléséről.

„Certi-label” (minősítő cédulás) termékek:

A cédrus „shake” és zsindely termékeket előállító tagok

kizárólag, a „Cedar Shakes and Shingles Bureau” (CSSB) által  ellenőrzött „Certi” minőségi tanúsítvánnyal kerülhetnek forgalomba. Ezeket a termékeket azok a tapasztalt mesteremberek használják fel, akik büszkék a munkájuk minőségére és eredményeire. E termékek minősítése igazodik a Nemzetközi Építésügyi Hatóságok szabványaihoz. A gyártó minden köteghez adja ezt a minősítő tanúsítványt. 

A jóváhagyott kivitelezési irányelv szavatolja a garanciát: A kiváló szakmai hozzáértés, döntő jelentőségű, valamint a becsületesség elengedhetetlen a szakmai munkában.  A kivitelezési leírás elsajátítása alapvető követelmény a minőségi munka eléréséhez. A garancia, a „Certi-label” a  „Premium Grade” ill. a „Number-1 Grade” termékekre vonatkoznak.
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2. abra: Massziv boritas



Cédrustető 1.
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3. abra: Térkozos és massziv boritas kombinacio



Térközös borítás:

„Shake” és zsindely alá a deszkázat felhelyezése térközös fedésben történik. A térközös fedés a magas páratartalmú helyen alkalmazott módszer. 

A léc puhafából készüljön, mérete, 2,5x10cm, vagy 2,5x15cm, de semmi esetre sem kisebb 2,5x10cm-nél.

Masszív borítás:
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4. abra: "Certi-Label Shakes" alkalmazasa



Masszív fedést alkalmazunk erősen szeles helyeken, ill. ott, ahol kemény tél a jellemző, sok hóval. Masszív fedés elfogadható és lehetséges, olyan területeken, ahol szeizmikus mozgások észlelhetők (földrengés).   Masszív fedés anyaga a Magyarországon is kapható OSB lemez lehet. Forgácslap használata nem megengedett.

Szigetelőanyag indulási mérete 90cm.  A második sortól kezdve az anyag szélessége 46cm legyen.

Lépcsőzetes alkalmazás:
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5. abra: "Certi-Label" zsindely alkalmazasa



A szigetelőanyag elrendezése lépcsőzetes, s mivel fokozottabban nagyobb felületet takarunk be, mint valójában a tető felülete, ez az eljárás nagy biztonságot, és hosszú élettartamot biztosít.

Kombinált:

A kombinált fedés a leggyakrabban alkalmazott módszer, de szükséges az erőteljes ventilláció.
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 Cédrustető 2.
„Certi-Label Shakes”  
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9. abra: Torésvonalak talalkozasa



A „Shake” térközös burkolásához általában 2,5x10cm-es lécezést használunk a mellékelt osztással (4. táblázat), de soha nem több mint 19cm 46-os hosszúságnál és 25,5cm 61-es shake-hossznál. Fedésnél, a „Shake”ek közötti csupaszlemezcsíkok elhelyezése, alapvető követelmény. A kátránypapír nemcsak a szél és a hó, hanem idegen anyagok (szemét, por) bejutását is megakadályozzák.

Különös figyelmet kell szentelni a munka során, a szigetelőanyag szabályos és szakszerű elhelyezésére 

(4. ábra). A szigetelőanyagot úgy kell elhelyezni, hogy az alsó széle mindig rálógjon az utoljára rögzített sor felső szélére.

„Certi” minősítésű Shake felhasználása
A shake és a zsindely legáltalánosabb felhasználási módja, egyenes sorban és egy rétegben történik. Javasolt, a következő felhasználási utasítások betartása.

1. Az indulósor felhelyezése, lehet egy, vagy két rétegű. Az indulósor legyen, zsindelyből, a felső, a kiválasztott típusú shake-ből. A (15”) 38cm-es shake kifejezetten induló és zárósorhoz való.

2. Az indulósor kinyúlása, hozzávetőlegesen 4cm legyen a takaróléctől, amely legfeljebb 2.5cm-re helyezkedjen el a épület falától.

3. A Shake-ek között a CSSB javaslata a 45cm széles csupaszlemezcsíkok használata. 
4. Diletációs hézagot kell hagyni az egymás mellett lévő shake-ek között, melynek mértéke; 6-12mm.
5. A shake-ket úgy kell rögzíteni, hogy az alatta lévő sor diletációs hézaga, legalább 4cm-re fedve legyen.
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10. abra: Térésvonalak talalkozasa



Cédrustető 3.
„Certi-Label” zsindelyek
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11. abra: Torésvonalak talalkoza




A következő elfogadott eljárás létezik a térközős deszkázatra. A 2,5x10cm-es deszkázat távolsága megegyezik a sortávolsággal (2tábl.). Tehát, ha a zsindely sortáv 5 ½”-os, a deszkázat középvonala is 5 ½” távolságra kerüljenek egymástól (5. ábra). Ennél az eljárásnál tehát minden-egyes zsindely, a deszkázat középvonala mentén lesz felszegezve. 7 ½”-os sortávolságnál, a tetőlécek középvonala is 7 ½”-ra helyezkedjenek el. Jóllehet, nem általános a szigetelő alátétanyag alkalmazása, de felhasználása során hasonlóképpen lehet alkalmazni, mint a masszív, mint a térközös borításnál. Vegyük figyelembe, minden esetben a helyi Építésügyi Hatóságok előírásait az adott területre vonatkozóan. Ha a zsindelyezést, OSB lemezre rakjuk, minden esetben ellenőrizzük a rétegsűrűség értékét.

„Certi-Label” zsindely felhasználása
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12. abra: Hegyesszogii, és ivelt teté (harangforma)




A kivitelezés módja a következő alapvető felhasználási utasítások alapján történjen.

1. Az első sor, a vízlefolyás miatt, mindig legyen dupla, vagy tripla.

2. A „fenéksor” alsó széle 4cm-re legyen a takaróléctől, ami minimum 2,5cm-re a homlokzattól.

3. A határos zsindelyek közötti légrés 6 és 10mm között legyen.

4. A felrakásnál mindig figyeljük az alatta, már rögzített zsindelyek találkozási vonalait, amelyek a felső sorhoz képest sohasem lehetnek közelebb 4cm-nél.

5.  Az alacsonyabb osztályú zsindelyeknél (Mo.-on nem forgalmazzuk) előfordulhatnak kereszt, és szálirányú hibák.  Ezeket a lapokat lehetőleg ne sorakoztassuk fel egyvonalban.

6. Az ághelyes zsindelyeket, amelyek szélesebbek 20cm-nél, hasítsuk ketté szegelés előtt. Az elhelyezésnél ügyeljünk arra, hogy a hibás részek, a találkozási vonalaktól, legalább 4cm-re essenek.
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8. abra: "Certi-Label" gerinc kialakitas



Cédrustető 4.
Tetőfelület törésvonalai
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Különböző lejtésű tetőfelületek találkozásának pontos és megbízható megépítése, elengedhetetlen feltétele a kifogástalan héjazatnak. A következőkben megismerhetjük azokat a tetőformákat, ahol fémlemezzel történő bádogozást kell alkalmazni. Ez általában, jó minőségű mindkét oldalon festett, vagy műanyaggal bevont acéllemez lehet.  

Konvex törésvonalak

Ezt a típusú törésvonalat fémlemezes borítással egyidejűleg kell kiviteleznünk (9.ábra). A fedőlemez 20, az alsó rész 10cm széles hajlított lemezből legyen. A lemezt akkor helyezzük fel, amikor a „Certi-Label Shakes”, vagy zsindely utolsó sorát felraktuk. A gerinc felöli oldal dupla, vagy tripla indulósorának szegezés előtt biztosítsunk kb. 4cm kinyúlást a törésvonaltól. Innen kezdve, már a megszokott módon folytathatjuk a kivitelezést.
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Konkáv törésvonalak
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A találkozási vonalak ezen fajtájának a kivitelezése nem különbözik sokban a konvexétől (10.ábra). Két lehetőség van. Az egyik, hogy az utolsó két sor felhelyezése előtt rakjuk fel a 20x10cm-es osztásban meghajtott fémlemezt, majd ezt fedjük tovább „Certi-Label Shakes” vagy zsindellyel a törésvonalig. Innen dupla indulósorral haladunk tovább a gerinc irányába. A másik formátum, hogy a borítást a találkozási élig felvisszük, majd a 10x10cm-es lemez rögzítése után folytatjuk felfelé, dupla induló sorral. Ennél a módszernél a lemezborítás nem marad rejtve.

Törésvonalak szigetelése

A tetőfelületek dőlésszögének változásánál egyidejűleg kell használunk fémlemezt és csupaszlemez-szigetelést. A törésvonal környékén elsődleges követelmény a masszív borítás alkalmazása. Fémlemezzel biztosítjuk a törés teljes felületét mely alatt és környékén 90cm-es csupaszlemez használata szükséges.
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Cédrustető 5.
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14/c. abra: Egyéb badogozas



Hegyesszögű ereszték

Ennél a típusú tetőfelületek találkozásánál is fémlemez bádogozást kell alkalmazni. A gerinc oldalon 20, a fal felöli oldalon 10cm széles hajlított fémlemez borítást kell alkalmazni. A lemezt akkor rögzítsük az eresztékre, mielőtt az utolsó sort felrakjuk „Certi-Label Shake” vagy zsindelyből. Végezetül a különlegesen kialakított gerincelemet helyezzük fel, egymás után átlapolással, végig a törésvonal mentén.

Ívelt tetőfelület

Amikor a „Certi-Label Shakes” vagy zsindelyt olyan felületre kell helyezni, ami nem egyenes hanem ívelt, ill. úgynevezett harangforma akkor a következő eljárást kell alkalmazni. A zsindelyt egy időre, (általában egy éjszakára) be kell áztatni, vagy gőz felett meghajlítani. Dupla indulósor alkalmazása után a már megszokott módszerrel folytathatjuk a munkát. Ilyen esetekben a sortávolság és a megfelelő típusú „Certi-Label Shakes” vagy zsindely kiválasztása meghatározó szerepet tölt be. Az eresz felöli szakaszon fokozottabb mértékű alátét-szigetelés szükséges. 

Megjegyzés: Mivel különleges tetőkialakításról van szó, bátran fordulhatunk kérdéseinkkel a hozzánk legközelebb eső „Cedar Shake & Shingle Bureau” helyi képviselőjéhez.
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Gerinc, és gerincelem

Találkozó tetőfelületeknél gerincelemet alkalmazzuk, melynek teljes mértékben időjárásállónak kell lennie. (8. ábra). A gerincelemet elkészíthetjük a helyszínen, vagy használhatunk előre gyártott terméket. Bármelyik változatot használjuk, átlapolással rakjuk fel úgy, hogy a szegelés rejtve maradjon. A sortávolság, minden esetben ugyanakkora legyen, mint a sorok esetében alkalmazott méret. Az itt alkalmazott szegeknek hosszabbnak kell lenniük, mint a tetőfelület borítása esetén. Ez azt jelenti, hogy a szegnek át kell mennie a zsindelyeken és a tetőlécbe legalább részéig be kell hatolnia. A gerincelem alatt szigeteljük a találkozási éleket, fémlemezzel, vagy 10cm széles Vedagard elasztrobitumenes szalaggal.
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Cédrustető 6.  

A legtöbb tetőfelületen van olyan hely, ahol a különböző irányú és dőlésszögű tetőfelületek találkoznak. Itt a csapadék összefolyik egy ún. csatornába. Ezt a találkozási felületet fémlemezből képezzük ki, és vápának hívjuk. A következőkben néhány megoldást láthatunk a vápa felhasználásáról, ill. környezetének kialakításáról.
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Cédrustető 7.
Néhány megoldás különböző bádogozásról, ill. környezetének kialakításáról.
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Cédrustető 8.
Ventilláció: A tető szellőztetése.



Cédrustető 9.

Ventilláció nyeregtető esetén 



Cédrustető 10. táblázatok 1-2 
1. Táblázat: Zsindelyes borítás                 

	Sortávolság és

Vastagság

(cm)  
	 A befedhető terület nagysága, egy adott anyagmennyiségnél, (öt köteg), különböző sortávolságoknál. (értékek négyzetméterben)

	
	8,9
	10,2
	11,4
	12,7
	14
	15,2
	16,5
	17,8
	19

	16"  (41x1cm)
	6,5
	7,4
	8,5
	9,3*
	
	
	
	
	 

	18"  (46x1,14cm)
	
	6,7
	7,6
	8,4
	9,3*
	
	
	
	 

	24"  (61x1.3cm)
	
	
	
	
	6,9
	7,3
	8,1
	8,8
	9,3*

	* Maximálisan használható sortávolság


2. Táblázat: Zsindely sortávolság

	Zsindely sortávolságok

(cm)
	Zsindely hosszúság: (cm)

	
	Number One Blue Label
	Number Two Red Label
	Number Three Black Label

	Tető-típús (lejtés)
	(16" )  41
	(18" )   46
	(24" )  61
	(16" )  41
	(18" )  46
	(24" )  61
	(16" )  41
	(18" ) 46
	(24" ) 61

	3:12-től 4:12-ig
	9,5
	10,8
	14,6
	9
	10
	14
	7,5
	9
	12,5

	4:12 és meredekebb
	12,5
	14
	19
	10
	11,5
	16,5
	9
	10
	14


3.Táblázathoz melléklet
(a) Öt köteg 1=squer = 100squerfeet (négyzetláb) 9,3 m2-re lesz elég, ha dupla start és záró sort alkalmazunk

(b) Lehetséges 3 réteg használata

(c) Lehetséges 2 réteg használata

(d) Mindegyik lapozásnál a hézagköz 6-10mm

(e) Maximálisan használható sortávolság

(f) Bár a legnagyobbrészt a (9/9)-es köteg a leggyakoribb csomagolás, létezik (12-12)-es és (15-15)-ös. Ezek változásai miatt módosulni fognak a befedhető terület kötegenkénti értékei. Pl. 18”-os Shake köteg, 9/9 csomagolásnál 7 köteg/square*. 12/12-nél 5 köteg/square*, 15/15-nél, 4 köteg/square*. Rendelésnél kérjen megerősítést a köteg méretéről. Számítások 7 ½”-os sortávolságnál érvényesek.

(  *square = 100squarefeet = 9,3négyzetméter. )

Cédrustető 11. táblázatok 3-4 
3. Táblázat: „Shake” borítás

	Sortávolság és

hosszúság  
	 A befedhető terület nagysága, egy adott anyagmennyiségnél, (öt köteg), különböző sortávolságoknál. (értékek négyzetméterben, és        (1/2"), 13mm diletációs hézag esetén) 

	
	(5")
	(5 1/2") 14cm
	(7 1/2") 19cm
	(8 1/2") 21,6cm
	(10")   25,5cm

	18" x 1/2" Handsplit-and-Resawn Mediums (a)*
	_
	6,9 (b)
	9,3 (f,c)
	_
	_

	18" x 3/4" Handsplit-and-Resawn Heavies (a)*
	_
	5,1 (b)
	6,9 (f,c)
	_
	_

	18" x 5/8" Tapersawn*
	_
	6,9 (b)
	9,3 (f,c)
	_
	_

	24" x 3/8" Handsplit
	_
	_
	6,9 (e)
	_
	_

	24" x 1/2" Handsplit-and-Resawn Mediums
	_
	_
	6,9 (b)
	7,8
	9,3 (c)

	24" x 3/4" Handsplit-and-Resawn Heavies
	_
	_
	6,9 (b)
	7,8
	9,3(c)

	24" x 1/2" Tapersawn
	_
	_
	6,9 (b)
	7,8
	9,3 (c)

	24" x 1/2" Tapersplit
	_
	_
	6,9 (b)
	7,8
	9,3 (c)

	18" x 3/8" Straight-Split
	_
	 6,0(b)
	8,3 (c)
	_
	_

	24" x 3/8" Straight-Split
	_
	_
	6,9 (b)
	7,8
	9,3 (c)

	15" Starter-Finish Course
	Kiegészítő elemként használjuk


4. Táblázat: „Shake” sortávolság

	Tető típus
	Alkalmazható, maximális sortávolságok.

	
	Hosszúság

	4:12 és meredekebb
	(18") 46cm
	(24") 61cm

	
	(7 1/2") 19cm
	(10") 25,5cm (a)

	24x3/8 Handsplit Shakes esetén a maximális sortávolság: 7 1/2"


	Szürke kijelölés:                   Cédrus-Tető Hungary Kft. által forgalmazott termékek


